***********************************************************
Sistema de síntese de fala para português
Copyleft (c) Serpro - 2007
*********************************************************** 
Detentor da licença:
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
BRASIL
Autor: José Antonio Borges
Versão 1.0 gerada em junho/2007
***********************************************************
A redistribuição desta peça de programação de computadores é regida pela
LICENÇA SERPRO LPGL - 2007
É permitido copiar e distribuir copias fiéis deste software
e de sua documentação, mas não são permitidas quaisquer
alterações aos mesmos, sem autorização expressa do Serpro.
Esta documentação deve ser incluída intacta em qualquer redistribuição
deste produto.
***********************************************************
Créditos:
Este sintetizador usa partes do sintetizador DOSVOX do
      NCE/UFRJ, criado por J. A. Borges em 1994
Tradutor de Português originalmente criado em 1987 por
      Alexandre Plastino de Carvalho
      Sylvia de Oliveira e Cruz
      Veronica Lourenco de Herval Costa
A concatenação dos difones utiliza o sistema MBROLA,
      CopyRight (C) 1996-2007 - Faculté Politechnique de Mons - Bélgica
***********************************************************
 
A documentação abaixo está descrita em Delphi, mas pode ser
facilmente convertida para outras linguagens de 32 bits, sendo
trivial sua conversão para C,  C++, python e muitas outras.
 
***********************************************************
 
1. Inicialização do sistema de fala
A rotina lianeTTS_open inicializa a base de dados necessária para
a conversão de textos para fala.
Declaração:
function lianeTTS_open (mbrola_db,
                        arq_regras, arq_excessoes, arq_abrev,
                        arq_prosodia, arq_listadif: pchar): boolean; 
                stdcall;

Valores default dos parâmetros:
    São assumidos os seguintes valores para os parâmetros, caso sejam
enviadas "strings" vazias (mas não nulas).
    mbrola_db        =  br4
    arq_regras       =  portug.nrl
    arq_excessoes    =  portug.exc
    arq_abrev        =  portug.abr
    arq_prosodia     =  portug.pro
    arq_listadif     =  portug.dfn
    A base de dados bar4 deve estar registrada no painel de controle 
do sistema MBrola (localizado no painel de controle do Windows).
Caso ela não esteja registrada, é buscada em c:\winvox\lianetts\br4
    São assumidos a velocidade 60 e o pitch rate de 50.
 
***********************************************************
 
2. Escolha do arquivo de saída da síntese de voz
Declaração:
procedure lianeTTS_setOutputFile (filename: pchar); stdcall;
Valores default dos parâmetros:
Se filename for fornecido como uma cadeia vazia (''), não nula,
será assumida a placa de som principal do computador como saída.
 
***********************************************************
 
3. Configuração da velocidade e tonalidade
Declaração:
procedure lianeTTS_config (speed, pitch: integer); stdcall;
Os valores fornecidos devem estar entre 0 e 100.
 
***********************************************************
 
4. Fechamento do sistema de síntese e desalocação da biblioteca
contida na memória.
Declaração:
procedure lianeTTS_close; stdcall;
 
***********************************************************
5. Cancelamento da fala em execução
Declaração:
procedure lianeTTS_stop; stdcall;
 
***********************************************************
6. Pedido de fala
Declaração:
function lianeTTS_speak (toSpeak: pchar): boolean; stdcall;
A fala é realizada assincronamente.
Um novo pedido de fala cancela automaticamente um pedido anteriormente
não concluído.
 
***********************************************************
 
7. Verificação se o sintetizador está falando
Declaração:
function lianeTTS_isSpeaking: boolean; stdcall;
A rotina retorna o valor TRUE caso alguma síntese esteja sendo executada.
 
***********************************************************
 
8. Espera a síntese atual terminar
Declaração:
procedure lianeTTS_wait; stdcall;
Se não houver síntese em andamento, a rotina retorna imediatamente.
 
***********************************************************

Importante:
O sistema Mbrola deve ser instalado no computador antes de que este
software possa ser utilizado.  O sistema MBrola pode ser obtido no site:
tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola/mbrcopy.html
